### Контрольная работа

## Методические указания по выполнению контрольной работы

Теоретический материал для выполнения контрольной работы можно взять из Лекции №5.

### АНАЛИЗ СПУТНИКОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить характеристики спутникового канала связи. Произвести расчет основных характеристик спутникового канала связи.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Необходимо: Рассчитать производительность каналаС, бит/с и вероятность символьной ошибки Ps при заданных координатах космической станции (КС) на геостационарной орбите и земной станции

Исходные данные приведены в таблице 1.

####

Выбор варианта выполняется по последней цифре пароля (если цифра 0, то вариант 10)

Таблица 1 - Исходные данные для контрольной работы:

№ | Тип спутника | Координаты, в.д. | Полоса частот, МГц | Земные станции, (в.д.) | Параметры спутников, Ркс (Вт)/Gкс (дБ). | Диаметры антенн земных станций, (м)
1 | АМ-6 | 53 | 36 | Москва – 37 в.д. | 150/30 | 0,6
2 | АМ-7 | 40 | 36 | Новосибирск – 83 в.д. | 150/25 | 0,9
3 | АМ-22 | 80 | 54 | Москва – 37 в.д. | 150/45 | 1,2
4 | АМ-33 | 96,5 | 54 | Новосибирск – 83 в.д. | 140/30 | 2
5 | Ямал-202 | 49 | 72 | Москва – 37 в.д. | 140/35 | 5
6 | Ямал-401 | 90 | 72 | Новосибирск – 83 в.д. | 140/40 | 7
7 | Ямал-402 | 55 | 72 | Москва – 37 в.д. | 140/45 | 12
8 | АМ-6 | 53 | 36 | Новосибирск – 83 в.д. | 140/20 | 0,6
9 | АМ-7 | 40 | 36 | Москва – 37 в.д. | 150/20 | 0,9
10 | Ямал-402 | 55 | 72 | Новосибирск – 83 в.д. | 150/28 | 5

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:

1. Титульный лист.

2. Цель работы.

3. Теоретические сведения.

4. Расчетная часть.

5. Вывод по работе.

### Методические указания по выполнению контрольной работы

Порядок расчета

1. Рассчитать расстояние r между КС и ЗС по формуле:

(1)

θ0 – широта размещения ЗС, Δφ – разность по долготе между ЗС и КС

2. Рассчитать ЭИИМ (эквивалентная изотропно-излучаемая мощность) космической станции по формуле:

(2)

Ркс– мощность передатчика КС, Вт;

(3)

G0 – коэффициент усиления антенны КС в главном направлении (координата на орбите); Δφ – разность по долготе между ЗС и КС.

3. Рассчитать ослабление мощности между КС и ЗС по формуле:

(5)

λ – в метрах, r – в км.

4. Определить коэффициент усиления параболической антенны ЗС по формуле:

(6)

5. Определить мощность на входе параболической антенны ЗС по формуле:

(7)

6. Определить суммарную мощность шумов земной станции (шумы антенны и электронных элементов) по формуле:

(8)

В этом уравнении k = 1,38 . 10-23 Вт /Гц* К – постоянная Больцмана;

TΣ - эквивалентная шумовая температуравсей приемной системы (TΣ можно принять, равной 300 К); ΔF – полоса частот спутникового ствола).

7. Определить отношение мощностей сигнал/шум β = Рзс / Рш. При этом, уравнение (7) следует перевести из дБВт в Ватты.

8. Рассчитать производительность спутникового канала по формуле:

(9)