Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в системах радиосвязи и радиодоступа

Список основных обозначений | назад | содержание | вперёд |

Список основных обозначений

Г, Г|| – коэффициенты отражения в случае вертикальной и горизонтальной поляризации волны соответственно

КБВ – коэффициент бегущей волны

КЗД – коэффициент защитного действия

– вектор Пойнтинга,

– комплексный вектор Пойнтинга,

Пср – средняя плотность потока мощности,

аэкв – эквивалентный радиус Земли, км

bn – радиус n-ой зоны Френеля, м

с - скорость света в вакууме,

С(v) – интеграл Френеля

D – коэффициент направленного действия антенны

– вектор напряженности электрического поля,

F – множитель ослабления

– вектор силы, Н

f – частота колебаний, Гц

fкр.ион. – критическая частота слоя ионосферы, кГц

fмакс – максимальная частота отражения от ионосферы, кГц

f – частота волны

G – коэффициент усиления антенны

G – активная электрическая проводимость, См

– вектор напряженности магнитного поля,

hд – действующая высота отражения от ионосферы, м

h(t) – функция Эйри

h/1, h/2 – приведённые высоты передающей и приёмной антенн, м

I0 – амплитуда тока, отнесенная ко входу антенны, А

Is – интенсивность ионизации,

k – волновое число,

– действующая длина вибратора, м

Lопт – оптимальная длина решетки бегущей волны, м

L – индуктивность, Гн

Lсв – потери при распределении в свободном пространстве, дБ

lд – действующая длина симметричного вибратора, м

N – электронная концентрация ионосферы,

n – коэффициент преломления

Р0 – мощность, подводимая к антенне, Вт

Р? – мощность излучения, Вт

Рn – мощность потерь, Вт

– вектор поляризации,

r0 – расстояние прямой видимости, м

– сопротивление излучения антенны, отнесенное ко входу антенны, Ом

– сопротивление излучения, отнесенное к пучности тока в антенне, Ом

S – площадь поверхности, м2

S(v) – интеграл Френеля

Sэфф – эффективная площадь антенны, м2

Т°К – шумовая температура антенны, град.

Wион – работа ионизации, Дж

Wв – волновое сопротивление вибратора, Ом

Wф – волновое сопротивление фидера, Ом

Zвх – входное сопротивление антенны, Ом

α – коэффициент затухания,

γ – постоянная распространения

ε – относительная диэлектрическая проницаемость,

εа – абсолютная диэлектрическая проницаемость,

– комплексная абсолютная диэлектрическая проницаемость,

εаи – абсолютная диэлектрическая проницаемость ионосферы,

ε0 – электрическая постоянная,

– коэффициент полезного действия антенны

ф – коэффициент полезного действия фидера

λо – длина волны в пустоте, м

λ – длина волны в безграничной среде, м

ν – коэффициент использования раскрыва антенны

ν - число соударений электронов с атомами в ионосфере,

– коэффициент замедления

σ – удельная электрическая проводимость, См/м

σ(θ) – эффективная удельная площадь единицы объёма рассеяния,

φ0 – ширина главного лепестка ДН по нулевому излучению

φ0,5 – ширина главного лепестка ДН по половинной мощности

назад | содержание | вперёд